АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 № 1403-П

О проведениисмотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска в 2025 году

Во исполнение приказов МЧС Российской Федерации от 05.04.1996   
№ 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002   
[№](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4B98006A548E9331D3DEEDAABd1Q5E) [583](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4B98006A548E9331D3DEEDAABd1Q5E) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 [№](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED7B08E07A14CE9331D3DEEDAABd1Q5E) [575](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED7B08E07A14CE9331D3DEEDAABd1Q5E) «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны  
в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях  
и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7F91F5B51ECA5DFB3D80BA74DEB67446CE88DF44588AFFEdCQ8E) города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска в 2025 году (далее – смотр-конкурс) с 24.02.2025 по 31.05.2025.

2. Утвердить [Положение](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par49) о смотре-конкурсе (далее – Положение) (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по оценке результатов проведения смотра-конкурса (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций города, имеющим на ответственном хранении и в пользовании защитные сооружения гражданской обороны:

1) утвердить внутренними приказами объектовые комиссии по проверке защитных сооружений гражданской обороны;

2) провести проверку защитных сооружений гражданской обороны  
в соответствии с [Положением](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par49) с 24.02.2025 по 20.05.2025;

3) уделить особое внимание на обеспечение сохранности накопленных средств коллективной защиты, а также правилам содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны;

4) предоставить [протоколы](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par216) состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс, с приложением [таблицы](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par268) оценки готовности защитных сооружений гражданской обороны  
и фотоматериалов, отражающих реальное состояние защитных сооружений гражданской обороны, в управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска до 23.05.2025.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Болкун Н.И.) разместить настоящее постановление  
на официальном сайте администрации города Магнитогорска.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  
на заместителя главы города Магнитогорска Хваткова А.В.

Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 14.02.2025 № 1403-П

Положение

о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны   
на территории города Магнитогорска в 2025 году

1. Положение о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска в 2025 году   
(далее – Положение) устанавливает порядок проверки и оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории города Магнитогорска независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, которые представляются для участия в смотре-конкурсе.

Правовой основой проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска   
в 2025 году (далее – смотр-конкурс) являются Федеральные законы   
от 21.12.1994 № [68-ФЗ](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4B88607A44FE9331D3DEEDAABd1Q5E) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 [№ 28-ФЗ](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED7B18701A049E9331D3DEEDAABd1Q5E)   
«О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 [№ 359](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4BC8301AD18BE314C68E0dDQFE) «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»,   
от 29.11.1999 [№ 1309](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED7B08502A346E9331D3DEEDAABd1Q5E) «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказы МЧС Российской Федерации от 05.04.1996   
№ 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002   
[№ 583](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4B98006A548E9331D3DEEDAABd1Q5E) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. Целями и задачами смотра-конкурса являются:

1) оценка состояния работы организаций и учреждений  
по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   
а также военного времени;

2) сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению;

3) формирование общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

4) выявление эффективных форм и способов использования фонда   
ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

5) распространение передового опыта работы организаций  
и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

6) выявление нарушений правил эксплуатации, содержания   
и использования ЗС ГО;

7) обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

3. Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны проводится ежегодно в два этапа.

На первом этапе объектовыми комиссиями проверяется состояние  
и документация всех имеющихся ЗС ГО, определяются убежища, которые участвуют в смотре-конкурсе.

На втором этапе проведения смотра-конкурса комиссия по оценке результатов проведения смотра-конкурса в соответствии с представленной информацией определяет лучшее ЗС ГО города.

По итогам проведения второго этапа смотра-конкурса комиссия  
по оценке результатов проведения смотра-конкурса определяет лучшие ЗС ГО города, которые будут представлены для участия в смотре-конкурсе лучших ЗС ГО Челябинской области.

4. Объектовые комиссии назначаются решениями руководителей гражданской обороны организаций города, имеющих на ответственном хранении и пользовании убежища гражданской обороны, и возглавляются одним из его заместителей. В состав объектовых комиссий включаются работники организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

5. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

6. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

1 группа – убежища вместимостью до 150 человек;

2 группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

3 группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Призеры смотров-конкурсов лучших ЗС ГО субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской Федерации и Российской Федерации в 2023 и 2024 годах к участию в смотре-конкурсе не допускаются.

Оценка состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

Результаты оценки отражаются в [протокол](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par216)е состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО.

На фотографиях должно быть отражено состояние:

1) фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);

2) защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

3) элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

4) строительных конструкций (стен, колонн, полов, перекрытия);

5) качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии   
с [приказом](consultantplus://offline/ref=3DFCB229F88EBF42AAD7E7124D3DB3AED4B98006A548E9331D3DEEDAABd1Q5E) МЧС России от 15.12.2002 № 583);

6) наличие документации и наглядных пособий.

7. Победители смотра-конкурса на втором этапе определяются  
на основании [протокол](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par216)ов комиссии по оценке результатов проведения смотра-конкурса состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс и утверждаются постановлением администрации города Магнитогорска.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку состояния ЗС ГО, согласно [таблице](../../../C:/Users/chuprina_i/Desktop/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20-%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.(%20%D0%97%D0%A1%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81).docx#Par102) оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса (приложение № 1).

При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве   
50 (с приложением подтверждающих фотографий).

8. Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами.

Приложение № 1

к Положению о смотре-конкурсе

на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны на территории

города Магнитогорска в 2025 году

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска в 2025 году

(максимально возможное количество баллов – 3000)

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

|  |  |
| --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств | |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрена проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затвора), нет уплотнительной резины | 10  (на каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), унифицированные защитные секции (далее - УЗС), клапан избыточного давления (далее - КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10  (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20  (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5  (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента) | |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания | |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60  (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60  (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитазы, раковины, писсуары, запорная арматура | 20  (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии | 200 |
| Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) | |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20  (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психрометр, термометр и др.) | 10  (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации | |
| В защитном сооружении отсутствуют: | |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10  (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10  (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений | |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых. | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми | |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения | |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещения и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств | |

Приложение № 2

к Положению о смотре-конкурсе

на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны на территории

города Магнитогорска в 2025 году

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

г. Магнитогорск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (Должность)

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны   
(далее – ЗС ГО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ в реестре ЗС ГО МЧС России \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инв. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗС ГО расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

введенного в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.).

В мирное время используется как

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Кол-во баллов, снижающих оценку |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: | | |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания,  плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее -ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| Состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее - КИД) |  |  |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация  (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) | | |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эвакуации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее - ДЭС) |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы дизельной электростанции (ДЭС) |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| 3. Связь | | |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание | | |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция | | |
| дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее - ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО) в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение | | |
| эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС  (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) | | |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток-вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| 8. Водоснабжение | | |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация | | |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход | | |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки | | |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| ИТОГО снято баллов по всем проверенным вопросам | |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: | | |

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия, инициалы) (Дата)

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Магнитогорска

от 14.02.2025 № 1403-П

СОСТАВ КОМИССИИ

по оценке результатов проведения смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Магнитогорска   
в 2025 году

Хватков А.В. – председатель комиссии, заместитель главы города Магнитогорска

Жестовский О.Б. – заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска

Члены комиссии:

Горянина Н.А. – старший инспектор отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска

Паксюткина Е.С. – ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска

Сиднева И.П. – заместитель начальника управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска

Юзеев А.В. – заместитель начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области   
(по согласованию)