ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Характеристики планируемого развития территории

Цель подготовки проекта – определить возможности использования незастроенных территорий.

*Размещение объектов капитального строительства:*

а) Кафе:

- 74:33:0311001:12120 (номер объекта на плане 64);

- 74:33:0311001:12121 (номер объекта на плане 65) ;

- ЗУ 1.2, площадью ЗУ1.2 =55,0 м2 , для установки двухтрансформаторной подстанции напряжением 10/04,кВ мощностью до 400кВА, с подключением от 4хКЛ-10кВ, для питания проектируемых зданий (64 и 65 на плане).

б) Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы

- ЗУ 2 (номер объекта на плане 63), площадью ЗУ2=5502,0 м2, сохраняемыми решениями ранее разработанного проекта, в части объектов капитального строительства. При реализации постановки на кадастровый учет земельного участка, необходимо оформить сервитут на инженерные сети, в случае необходимости предусмотреть вынос существующей электрической сети с территории земельного участка. При получении разрешения на строительство необходимо получить технические условия для подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения.

- 74:33:0311001:12049 (номер объекта на плане 62), выполнен проект «Детского сада в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест». Получено разрешение на строительство № 74-33-00008-2024, утвержденное постановлением от 01.02.2024г. Подключение электрических сетей выполнено по договору об осуществлении технического присоединения объекта к сетям электроснабжения №ТП-710/346/24 от 08.11.24г.

в) Офисное здание:

- 74:33:0311001:63 (номер объекта на плане 61), сохраняемыми решениями ранее разработанного проекта, в части объектов капитального строительства. При получении разрешения на строительство необходимо получить технические условия для подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения.

- ЗУ 3 (номер объекта на плане 45), площадью ЗУ3 = 498,0 м2 . После регистрации права на вновь образованный земельный участок путем перераспределения за счет муниципальных земель неразграниченного пользования) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 219/1, собственнику земельного участка в течение 10 рабочих дней, необходимо выполнить схему границ сервитута на право ограниченного пользования земельным участком, в границах которого проходят четыре кабельные линии 10 кВ AO «Горэлектросеть». Планируемую зону оформления сервитута (безвозмездный) в целях строительства, эксплуатации и обслуживания инженерных сетей с последующей регистрацией сервитута в органах регистрации права, определить с учетом количества кабельных линий и охранной зоны 1,0 м. от крайних кабелей по обе стороны.

*Смена вида разрешенного использования:*

- земельный участок с кадастровым номером 74:33:0311001:11258 (ЗУ3), проектом предусматривается изменение вида разрешенного использования «Объекты торговли, в том числе магазины» на «Деловое управление».

\* Согласно ПЗЗ коэффициент плотности застройки составляет 1,2 (реконструируемая застройка 1,6). Данный микрорайон полностью застроен и благоустроен, коэффициент плотности застройки составляет 1,2, что не противоречит ПЗЗ если в данной территории будет выполнена реконструкция объектов.

1.1 Плотность и параметры застройки территории

*1.1.1. Основные параметры планируемой застройки*

\* Согласно ПЗЗ коэффициент плотности застройки составляет 1,2 (реконструируемая застройка 1,6). Данный микрорайон полностью застроен и благоустроен, коэффициент плотности застройки составляет 1,2, что не противоречит ПЗЗ если в данной территории будет выполнена реконструкция объектов.

*Таблица 1.1 Баланс проектируемой территории*

Таблица 1.1. Баланс проектируемой территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Площадь, м2 | % соотношение |
| 1 | Площадь проектируемой территории , из них: | 268 687,0 | 100 |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 59453,6 | 22 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 142 061,4 | 52 |
| 4 | Озеленение проектируемой территории в том числе детские и спортивные площадки, без учета участков школ и детских дошкольных учреждений  в том числе детские площадки | 67 172,0 | 25 |
| 5 | Территории детских садов и школ, м2 | 37 106,8 | 14 |
| 6 | Плотность застройки, м2/га | 2218 |  |
| 7 | Коэффициент застройки территории | 0,22 |  |
| 8 | Коэффициент плотности застройки территории | 1,2 |  |
| 9 | Численность населения, тыс.чел. | 8,486 |  |
| 10 | Плотность населения, чел/га | 177 |  |
| 11 | Количество квартир | 3334 шт |  |

Таблица 1.2

Баланс земельного участка 74:33:0311001:12120 для размещения «Кафе» № 64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| 1 | Площадь земельного участка , м2 | 3473,0 | 100 |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 868,0 | 25 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 1735,0 | 50 |
| 4 | Общая площадь озеленения, м2 | 870,0 | 25 |
| 5 | Коэффициент застройки территории , % | 25 |  |

Таблица 1.3

Баланс земельного участка 74:33:0311001:12121 для размещения «Кафе» № 65

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| 1 | Площадь земельного участка , м2 | 3859,0 | 100 |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 965,0 | 25 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 1914,0 | 50 |
| 4 | Общая площадь озеленения, м2 | 980,0 | 25 |
| 5 | Коэффициент застройки территории , % | 25 |  |
|  |  |  |  |

Таблица 1.4

Баланс земельного участка ЗУ 3 для размещения «Офисное здание» № 45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| 1 | Площадь земельного участка , м2 | 498,0 | 100 |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 193,2 | 39 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 180,3 | 36 |
| 4 | Общая площадь озеленения, м2 | 124,5 | 25 |
| 5 | Коэффициент застройки территории , % | 39 |  |

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Проектным решением приняты ранее установленные красные линии по проекту ООО «Архивариус», шифр: А-14.1040-20 ПМТ, утвержденному постановлением администрации города от 02.12.2020 №13683-П.

1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости территория проектирования полностью расположена в границах зон с особыми условиями использования территории:

ЗОУИТ74:00-6.748- Третья подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе;

ЗОУИТ74:00-6.747- Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе;

ЗОУИТ74:00-6.749 -Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе;

ЗОУИТ74:00-6.750- Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе.

*1.4.1 Охранные зоны*

*Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства*

а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

б) вокруг воздушных линий электропередачи – 2 метра в каждую сторону от оси инженерной сети для ВЛ 0,4 кВ согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018).

- для существующих ТП определена охранная зона радиусом 10 м (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

*Охранные зоны газораспределительных систем*

а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода (согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей).

*Охранная зона коммунальных тепловых сетей*

а) границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Все нестационарные объекты попадающие в охранную зону тепловых сетей подлежат демонтажу.

*Охранная зона линий и сооружений связи*

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны «Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации ».

### *1.4.2 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений*

Согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016:

1) расстояние по горизонтали (в свету) от *водопровода* до фундаментов зданий и сооружений – установлены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.

2) расстояние по горизонтали (в свету) от *самотечной канализации* (бытовой и дождевой) – установлены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.

*1.4.3 Санитарно-защитные зоны:*

- для площадок сбора ТКО расстояние должно быть не менее 20 метров (согласно СанПиН 2.1.3684-21 "санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

- для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), определена от количества машино-мест.

2. Характеристики объектов капитального строительства

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Максимальная площадь застройки при реконструкции  м2 | Максимальная общая площадь  м2 | Макс. процент застройки | Примечание |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | |
| Существующая застройка | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Многоквартирные жилые дома* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74:33:0311001:84  (1755,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск,  ул 50-летия Магнитки, д 47 | Жилой многоэтажный дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 1 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ 12/  4453,0 | 1557,0 | 2671,8 | 24046,2 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:476  ( 9408,1 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:143  (1227,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Советская, д 207 | Жилой многоэтажный дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 2 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ13/  4116,0 | 962,0 | 2469,6 | 2226,4 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:539  (5665,0 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:245  (5659,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск,  ул. 50-летия Магнитки, д. 45 | Многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 3 | Многоквартирный жилой дом | 10 | ЗУ28/  6221,0 | 2046,5 | 3395,4 | 33954,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0307002:9993  (2671,0 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:52  (956,0 м2) /  74:33:0311001:53  (1057,0 м2) | | Челябинская область,  г .Магнитогорск,  ул 50-лет Магнитки, 47/1 | Под жилую застройку /  для эксплуатации, благоустройства и озеленения прилегающей территории к жилому дому | Ж-1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 4 | Многоквартирный жилой дом | 6 | ЗУ31/  3810,0 | 958,0 | 2294,4 | 13766,4 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0307002:353  (3345,6 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:10  (721,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Советская, земельный участок 209 | Под жилую застройку | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ 14/  3000,0 | 606,0 | 1800,0 | 16200,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:542  (3889,8 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск,  ул Советская, д 209 | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:151  (772,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск,  Ул.Советская,  д 209/1 | Жилой многоэтажный дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 6 | Многоквартирный жилой дом | 14 | ЗУ15/  3132,0 | 548,0 | 1879,2 | 26308,8 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:541  (4741,7 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:153  (1060,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Советская, земельный участок 213 | Жилой многоэтажный дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 7 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ16/  4215,0 | 853,0 | 2529,0 | 22761,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:545  (6002,7 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:246  (2286,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Советская, 215 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 8 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ17/  6750,0 | 2381,0 | 4050,0 | 36450,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:546  (6196,9 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:238  (1799,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, ул Советская, д 217 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ18/  5576,0 | 1517,0 | 3345,6 | 30110,4 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:548  (7956,1 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:12014  (4830,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон, ул Советская, 221 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 10 | Многоквартирный жилой дом | 5-9 | - | 1264,0 | 2898,0 | 26082,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:552  (6009,3 м2) | | Многоквартирный дом |
| - | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон, ул Советская, 223 | - | Ж-1 | Магазин \* | 4.4 | 10.1 | Магазин, аптека | 1 | ЗУ6/  936,0 | 880,4 | 610,8 | 880,4 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:10531  (729,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 223 | Для многоквартирной застройки | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 11 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ5/  7148,0 | 1927,0 | 3699,0 | 33291,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:554  (5522,3 м2)  74:33:0311001:553  (4025,6 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:241  (2341,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 48 | Занимаемый многоквартирным жилым домом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 12 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ21/  6105,0 | 2052,0 | 3663,0 | 32967,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:456  (4135,4м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001  :247  (2929,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог,  д. 46/1 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 13 | Многоквартирный жилой дом | 6 | ЗУ34/  5216,0 | 1056,0 | 3129,6 | 18777,6 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0315001:97  (4669,6 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:27  (3870,88 м2) | | Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон  Челябинская область, г Магнитогорск,  ул Жукова, д 20,  к 1 | Под жилую застройку | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 14 | Многоквартирный жилой дом | 9 | - | 607,0 | 2322,0 | 20898,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:399  (5042,5 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:25  ( 3925,51 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Под жилую застройку | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 15 | Многоквартирный жилой дом | 10 | - | 607,0 | 2355,0 | 23550,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:397  (5029,7 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:236  (1136,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, ул. Жукова,  д. 18 | Многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 | Многоквартирный жилой дом | 10 | ЗУ22/  4971,0 | 1003,0 | 2982,60 | 29826,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:400  (7607,6 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:237  (1108,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, ул. Жукова,  д. 16 | Многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 17 | Многоквартирный жилой дом | 10 | ЗУ23/  4890,0 | 884,0 | 2928,0 | 29280,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:404  (7554,5 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:12015  (5210,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон, ул Зеленый лог, 46/2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 18 | Многоквартирный жилой дом | 10 | - | 1050,0 | 3126,0 | 31260,0 | 60 |  |
| 74:33:0315001:70  (7735,1 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:193  (4731,72 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, д 30 (стр.) | строительство многоквартирного жилого дома | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 19 | Многоквартирный жилой дом | 10 | - | 860,0 | 2838,6 | 28386,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:10414  (9471,9 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:243  (864,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 14/2 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 20 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ20/  3696,0 | 704,0 | 2217,6 | 19958,4 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:410  (5517,3 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:239  (872,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 14/3 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 21 | Многоквартирный жилой дом | 9 | ЗУ19/  4972,0 | 778,0 | 2983,2 | 26848,8 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0307002:328  (5122,1 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:230  (2887,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Советская, 213/1 | Занимаемый многоквартирным жилым домом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 22 | Многоквартирный жилой дом | 14 | ЗУ33/  4317,0 | 689,0 | 2590,2 | 36262,8 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:544  (6770,1 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:28  (6814,6 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  № 60(стр) | Под жилую застройку | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 23 | Многоквартирный жилой дом | 9 | - | 1468,0 | 4088,7 | 36798,8 | 60 |  |
| 74:33:0311001:411  (11153,4 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:252  (3848,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 12 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 24 | Многоквартирный жилой дом | 10 | - | 1169,0 | 2308,8 | 23088,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:406  (7202,7м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:254  (4534,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 10 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 25 | Многоквартирный жилой дом | 10 | ЗУ30/  4967,0 | 1552,0 | 2980,2 | 29802,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:436  (9711,9 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:244  (2897,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 10/1 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 26 | Многоквартирный жилой дом | 6 | ЗУ29/  3603,0 | 1030,0 | 2166,0 | 12996,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:413  (3691,3 м2) | | Жилой дом |
| 74:33:0311001:249  (3060,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  ул Жукова, д 8 | Многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 27 | Многоквартирный жилой дом | 10 | ЗУ32/  5891,0 | 1510,0 | 3534,6 | 35346,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0307002:304  (9803,0 м2) | | Жилой дом |
| 74:33:0311001:253  (1650,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 39 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 28 | Многоквартирный жилой дом | 16 | ЗУ25/  4357,0 | 604,0 | 1800,00 | 28800,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:464  (5705,8 м2) | | Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:235  (758,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск,  ул. 50-летия Магнитки, д. 37 | многоквартирный жилой дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 29 | Многоквартирный жилой дом | 16 | ЗУ24/  3775,0 | 603,0 | 1968,6 | 31497,6 | 60 |  |
| Многоквартирный дом |
| 74:33:0311001:10214  (5731,5 м2) | |
| 74:33:0311001:82  (727,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  ул 50-летия Магнитки, д 41 | Жилой многоэтажный дом | Ж-1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 30 | Многоквартирный жилой дом | 16 | ЗУ26/  4632,0 | 597,0 | 1800,0 | 28800,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:472  (5717,0 м2) | | Многоквартирный дом |
| *Общественные здания* | | | | | | | | | | | | | | | |
| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Максимальная площадь застройки при реконструкции  м2 | Максимальная общая площадь  м2 | Макс. процент застройки | Примечание |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | |
| 74:33:0311001:211  (403,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский район, ул 50-летия Магнитки, 47а | магазин, аптека | Ж-1 | Магазин\* | 4.4 | 31 | Магазин, аптека | 2 | - | 242,0 | 242,0 | 435,1 | 60 |  |
| 74:33:0311001:11569  (435,1 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:10132  (993,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 209 б | объект предпринимательской деятельности – магазин | Ж-1 | Магазин\* | 4.4 | 32 | Магазин, аптека | 2 | - | 661,2 | 595,8 | 1006,3 | 60 |  |
| 74:33:0311001:11575  (1006,3 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:58  (291,0м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Советская, земельный участок 209а | занимаемый нежилым зданием кафе-бистро | Ж-1 | Общественное питание\* | 4.6 | 33 | Кафе | 2 | - | 291,0 | 174,6 | 349,2 | 60 |  |
| 74:33:0311001:543  (680,2м2) | |  |
| 74:33:0311001:11607  (7456,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский ул. Советская, 211 | вид разрешенного использования: спортивный комплекс (с трибунами) | Ц-7 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 34 | Спортивный комплекс  (с трибунами) | 1 | :ЗУ38/  8089,0 | 3779,0 | 4473,6 | 4473,6 | 60 |  |
| 74:33:0307002:401  (3611,4 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:212  (331,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 215а | магазин, офис, аптека | Ж-1 | Магазин\* | 4.4 | 35 | Магазин, аптека | 2 | - | 172,0 | 198,6 | 397,2 | 60 |  |
| 74:33:0311001:11544  (263,8 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11577  (6783,0) | | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Советская, 219 | Поликлиника | Ж-1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 36 | Поликлиника | 3-5 | - | 1721,0 | 4069,8 | 12209,4 | 60 |  |
| 74:33:0311001:550  (6381,4 м2)  74:33:0311001:549  (2172,0м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:221  (827,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 223а | магазин, аптека | Ж-1 | Магазин\* | 4.4 | 37 | Магазин, аптека | 2 | - | 435,0 | 496,2 | 992,4 | 60 |  |
| 74:33:0311001:11531  (692,1 м2) | |
| 74:33:0311001:11629  (1000,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  ул Зеленый лог,  д 40, строен 1 | объекты торговли, в том числе магазины | Ж-1 | Деловое управление2\* | 4.1 \* | 38 | Офисное здание | 2 | - | 345,0 | 600,0 | 1200,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:11621  (591,9 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11630  (919,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  ул Зеленый лог,  д 40 | объекты торговли, в том числе магазины | Ж-1 | Деловое управление2\* | 4.1 \* | 39 | Офисное здание | 2 | - | 351,0 | 551,4 | 1102,8 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:11620  (593,5 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:71  (2495,8 м2)/  74:33:0311001:11592  (16998,0 м2)  74:33:0311001:11594  (2905,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Жукова, земельный участок 8/2а | общеобразовательная школа | Ж-1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 40 | Школа | 3 | ЗУ35/  19495,0 | 5042,0 | 10198,8 | 30596,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:11597  (14346,3 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:189  ( 218,41 м2)  74:33:0311001:10507  (255,0м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Жукова, 8 "а" | занимаемый нежилым зданием /  благоустройство территории | Ж-1 | Общественное питание 2\* | 4.6 | 41 | Кафе | 1 | - | 168,0 | 284,0 | 284,0 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
| 74:33:0311001:10651  (273,7 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:1  (1487,5 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск,  ул. 50-летия Магнитки, д. 37 "а" | занимаемый нежилым зданием (коммерческий магазин товаров народного потребления) | Ж-1 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)\* | 4.2 | 42 | Торговый центр, торгово-развлекательный центр (комплексы) | 2 | - | 841,0 | 892,5 | 1785,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:10570  (1111,0 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0307002:8796  (200,4 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11258  (208,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 219/1 | объекты торговли, в том числе магазины | Ж-1 | Деловое управление1\* | 4.1 \* | 43 | Офисное здание | 2 | ЗУ 3/  498,0 | 99,3 | 193,2 | 386,4 | 60 |  |
| 74:33:0311001:497  (54,5 м2) | | Нежилое здание |
| *Сооружения инженерной инфраструктуры* | | | | | | | | | | | | | | | |
| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Максимальная площадь застройки при реконструкции  м2 | Максимальная общая площадь  м2 | Макс. процент застройки | Примечание |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | |
| 74:33:0311001:10604  (616,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, д 47, корп № 3 | нежилое здание - центральный тепловой пункт | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 44 | Центральный тепловой пункт | 1 |  | 419,4 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:477  (350,8 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:9835  (100,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский район, ул Советская, 209/8 | эксплуатация ТП-144 м. №1 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 45 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 66,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:9843  (99,0 м2) | | Челябинская обл,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, 39/8 | эксплуатация ТП-144 м. №2 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 46 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 64,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:37  (54,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Жукова, 8/8 | строительство общеобразова-тельной школы | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 47 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 38,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:11606  (33,7 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11501  (655,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск,  ул Жукова,  д 8, корп 1 | Эксплуатация нежилого здания - центрального теплового пункта № 49 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 48 | Нежилое здание - центрального теплового пункта № 49 | 1 |  | 406,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0307002:305  (333,2 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11507  (286,0м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Жукова, 10/3 | для эксплуатации здания - центрального теплового пункта № 51 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 49 | Здание - центрального теплового пункта № 51 | 1 |  | 160,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:425  (126,0м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:12018  (101,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон | Коммунальное обслуживание | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 50 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 63,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0307002:322  (57,4 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:12022  (90,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон | Коммунальное обслуживание | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 51 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 50,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:609  (58,6 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:9846  (484,0 м2) | | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, корп №2, 217 | Эксплуатация нежилого здания - ЦТП 58 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 52 | Нежилое здание - ЦТП 58 | 1 |  | 385,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:9828  (346,8 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:9834  (99,0 м2) | | Челябинская обл,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 217/8 | эксплуатация ТП-144 м. №3 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 53 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 62,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:547  (56,9 м2) | | Нежилое здание |
| - | | Россия, Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Советская, д 219 | - | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 54 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 64,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:11539  (65,5 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:12019  (131,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон | Коммунальное обслуживание | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 55 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 64,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0307002:320  (61,6 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:11595  (559,0 м2) | | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, Зеленый лог, 48, корп. 1 | объект коммунального обслуживания (бойлерная) | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 56 | Объект коммунального обслуживания (бойлерная) | 1 |  | 415,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:451  (343,5 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:12017  (49,0 м2) | | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Зеленый лог, земельный участок 46/3 | Коммунальное обслуживание | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 57 | ГРП | 1 |  | 25,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0315001:99  (15,9 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:9845  (397,0 м2) | | Челябинская обл,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский  ул Жукова, 18 корпус 1 | Эксплуатация нежилого здания – ЦТП №54 | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 58 | Нежилое здание – ЦТП №54 | 1 |  | 320,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:460  (264,3 м2) | | Нежилое здание |
| 74:33:0311001:12019  (131,0 м2) | | Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 144 микрорайон | Коммунальное обслуживание | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 59 | ТП 10/0,4 кВ | 1 |  | 74,0 | - | - | - |  |
| 74:33:0307002:320  (61,6 м2) | | Нежилое здание |
| *Объекты незавершенного строительства* | | | | | | | | | | | | | | | |
| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Максимальная площадь застройки при реконструкции  м2 | Максимальная общая площадь  м2 | Макс. процент застройки | Примечание |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | |
| 74:33:0311001:203  (225,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, Орджоникидзевский ул. Жукова | офис | Ж-1 | Деловое управление\* | 4.1 | 60 | Офисное здание | 1 | - | 170,8 | 135,0 | 135,0 | 60 |  |
| 74:33:0311001:10169  (170,8м2) | | Объект незавершенного строительства |
| Ранее проектируемая застройка | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Общественные здания* | | | | | | | | | | | | | | | |
| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Максимальная площадь застройки при реконструкции  м2 | Максимальная общая площадь  м2 | Макс. процент застройки | Примечание |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | |
| 74:33:0311001:63  (1105,5 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, Орджоникидзевский район | Многоквартирные жилые дома  с встроено-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделения различных видов использования | Ж-1 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)2\* | 4.2 | 61 | Торговый центр, торгово-развлекательный центр (комплексы) | 2 | - | 442,0 | 663,3 | 1326,6 | 60 | А-14.1040-20-ППТ |
|  | *Существующие земельные участки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 74:33:0311001:11316  (92,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, по ул. 50-летия Магнитки, между домами № 45 и № 47 | для целей, не связанных со строительством (размещение временного выставочного зала) | Ж-1 | Благоустройство территории | 12.0.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:10136  (843,0 м2) | | Челябинская обл,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Зеленый лог, в районе жилого дома №48 | временное размещение автостоянки | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:10172  (3959,0 м2) | | Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, в районе ул. Зеленый лог, 44 | стоянка транспортных средств | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:232  (46,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский район, по ул Зеленый лог, в районе жилого д.48 | для размещения гостевой автостоянки медицинского центра | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:263  (350, м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский район, по ул Зеленый лог, в районе жилого д.48 | для размещения гостевой автостоянки медицинского центра | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:227  (97,0 м2) | | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, в районе здания №18 | платная ночная автостоянка | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:267  (1500,0 м2) | | Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, в районе здания №46/2 | для размещения временной платной автостоянки | Ж-1 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:11601  (480,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 144 микрорайон | подводящие инженерные сети | Ж-1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - | - |  |
| 74:33:0311001:248  (265,0 м2) | | Челябинская область,  г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе  ул Советская, 223 | Место размещения медицинского центра | Ж-1 | Благоустройство территории2 | 12.0.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - |  |  |
| 74:33:0311001:10518  (327,0 м2) | | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, уч 217, корп 1 | Офис | Ж-1 | Благоустройство территории2 | 12.0.2 | - | ОКС – не предусмотрено | - |  | - | - | - |  |  |

Таблица 2.2

|  |
| --- |
| Проектируемая застройка |
| *Общественные здания*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).  № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН  (площадь ) | Этажность | Условный номер образуемого земельного участка , м2 | Фактическая  площадь застройки  м2 | Минимальная площадь застройки , м2 | Минимальная общая площадь м2 | Максимальная площадь застройки , м2 | Максимальная общая площадь м2 | Минимальный . процент застройки | Максимальный . процент застройки | Примечание | | № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) | | 74:33:0311001  :12049  (9165,0 м2)  74:33:0311001  :223  (47,0 м 2) | Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Ж-1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование2 | 3.5.1 | 623 | Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы | 2 |  | 3665,0 |  |  |  |  |  |  |  | | 74:33:0311001  :9826  (1082,0 м2) | Россия, Челябинская область,  г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 209, корп. 3 | детский сад | Ж-1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 2 | 3.5.1 | 63 | Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы | 2 | ЗУ 2/  5502,0 | 2198,0 |  |  |  |  |  |  | А-14.1040-20-ППТ | | 74:33:0311001  :12120  (3473,0 м2 ) | Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул 50-летия Магнитки, 43 | общественное питание | Ж-1 | Общественное питание\* | 4.6 | 64 | Кафе | 2 | - | - | 868 | 1450 | 1389 | 2770 | 25 | 40 |  | | 74:33:0311001  :12121  (3859,0 м2 ) | Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 43 | общественное питание | Ж-1 | Общественное питание\* | 4.6 | 65 | Кафе | 2 | - | - | 965 | 1925 | 1544 | 3087 | 25 | 40 |  | |

Примечание:

\* Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, необходимо пройти процедуру общественных обсуждений. ("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004, ст.39).

1. Проектом планировки предусматривается смена вида разрешенного использования.

2. Проектом планировки предусмотрена смена вида разрешенного использования в соответствии с проектом межевания : А-14.1040-20 ПМТ.

3. Выполнен проект «Детского сада в 144 микрорайоне г. Магнитогорска Челябинской области на 230 мест», на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0311001:12049 . Получено разрешение на строительство № 74-33-00008-2024, утвержденное постановлением от 01.02.2024г.

4.Срок строительства проектируемых объектов капитального строительства 64,65 не должен превышать сроков, предусмотренных договорами аренды земельных участков, рассчитанных в соответствии с действующим законодательством.

Срок строительства проектируемых объектов капитального строительства 62,63 определяется в рамках утвержденных муниципальных программ при наличии бюджетного финансирования.

5. Уменьшение минимальной общей площади объекта капитального строительства № 64 предусматривается документацией для соблюдения сроков строительства ОКС в соответствии с условиями договора предоставления земельного участка

2.1 Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории согласно Местным нормативам градостроительного проектирования .

Расчет обеспечения жителей дошкольными организациями и общеобразовательными школами выполнен для проектируемой территории согласно «Местным нормативам градостроительного проектирования» .

Население в границах проектирования– 8486 человек , из них :

- 170 ребенка, возрастом от 0-3 лет;

- 425 ребенка , возрастом от 3-7 лет;

- 851 ребенок , возрастом от 7-14 лет.

Таблица 2.2

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | | Фактическая обеспеченность  на территорию проектирования | Предусмотрено проектом | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | | |
| Единица измерения | Величина | | Единица измерения | Величина | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Учреждения образования | | | | | | | | | | |
| 1 | Дошкольная организация | | Кол-во мест на 100 детей в возрасте от 0-3 лет | | 83 | 566 | 141 ребенка | Пешая доступность , метров | | 300 |
| Кол-во мест на 100 детей  в возрасте от 3-7 лет | | 100 | 425 детей |
| 2 | Общеобразовательная школа | | Кол-во мест на 100 детей  в возрасте от 7-18 лет | | 86 | 732 | 732 детей | Пешая доступность , метров | | 300 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование показателей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | | Предусмотрено проектом | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | | | |
| Единица измерения | Величина | | Единица измерения | Величина | | |
|  | | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | Кол-во объектов на 10 000 чел. | 11 | | 9,4 | Пешая доступность , метров | 300 | | |
|  | | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Кол-во объектов на  10 000 чел. | 5,9 | | 5,0 |  |  | | |
|  | | Плавательный бассейн | Кол-во объектов на  100 000 чел. | 5 | | 0,42 | Транспортная доступность, минут | 30 | | |
| Учреждения культуры и искусства | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование показателей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | | Предусмотрено проектом | | Транспортная доступность, минут | | |
| Единица измерения | Величина | |
|  | | Дом культуры | Коли-во объектов на 100 000 чел. | 0,08 | | 0,08 | | 40 | | |
|  | | Кинотеатры | Коли-во объектов на 20 000 чел. | 0,42 | | 0,42 | | 30 | | |
|  | | Библиотека | Коли-во объектов на 20 000 чел. | 0,42 | | 0,42 | | 40 | | |

2.2. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

*Инженерная подготовка территории*

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на реках, от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:

- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод).

*Вертикальная планировка*

Вертикальная планировка территории проектирования разработана в увязке с отметками существующего рельефа и проездов. Уклоны проездов, площадок не превышают нормы. Водоотведение поверхностных стоков с территории участка застройки решено по проектируемым проездам и тротуарам в существующую систему ливневой канализации .

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

*2.2.1 Водоснабжение и канализация*

Существующая система водоснабжения не требует реконструкции. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).

Водоснабжение объектов №64, № 65 выполняется от сети хоз.питьевого водопровода диаметром 200 мм, проходящей с южной стороны земельных участков 74:33:0311001:12121 и74:33:0311001:12120.

Водоотведение объектов №64, № 65 выполняется с подключением к внутриплощадочным сетям 144 микрорайона, согласно рельефу местности.

Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и водоотведения , выбора точки подключения, а также пропускная способность трубопроводов уточняется на следующих стадиях проектирования.

Водопотребление проектируемых зданий составляет – 11,2 м3/сут.

Ранее утвержденный проект планировки территории не предусматривал подключение планируемых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения. Сохраняемыми решениями ранее разработанного проекта межевания , в части объектов капитального строительства, являются объекты № 61, № 63.

Водопотребление на расчетный срок – 1948,84 м3/сут.

Предусматривается оборудование централизованной канализацией проектируемых объектов №64, №65 через подключение к существующим сетям бытовой канализации с дальнейшим сбросом в очистные сооружения города.

Водоотведение на расчетный срок – 1948,84 м3/сут.

*2.2.2 Электроснабжение*

Потребителями электроэнергии являются: жилые и общественные здания, наружное освещение улиц и проездов, тротуаров.

Подключение новых объектов № 64, №65 - планируется от резервного рубильника РУ-0,4 кВ, вновь устанавливаемой двухтрансформаторной подстанции напряжением 10/04,кВ мощностью до 400кВА, с подключением от 4хКЛ-10кВ ( Технические условия АО «Горэлектросеть» №03/1381 от 19.03.25г.) . Монтаж четырех кабельных линий электропередач (10кВ), врезкой в 2хКЛ-10кВ, идущих с РТП-4—141 м-н на РТП-5-141 м-н , до ячеек 10 кВ РУ-10кВ.

Расчетная мощность для объекта № 64 (на плане):

S=1499 м2

Количество посадочных мест – 95.

Плиты – электрические.

По таблице 6.14 из СП31-110-2003 удельная нагрузка для предприятий общественного питания полностью электрифицированных с количеством посадочных мест до 400 составляет 1,04 кВт/место.

Нагрузка по укрупненным показателям:

P = 1,04\*95 = 98,8 кВт

Расчетная мощность для объекта № 65 (на плане):

S=1206 м2

Количество посадочных мест – 95.

Плиты – электрические.

По таблице 6.14 из СП31-110-2003 удельная нагрузка для предприятий общественного питания полностью электрифицированных с количеством посадочных мест до 400 составляет 1,04 кВт/место.

Нагрузка по укрупненным показателям:

P = 1,04\*95 = 98,8 кВт

Электроприемники объекта по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся к потребителям II категории.

Реконструкция объекта № 45 (на плане) будет выполнена без увеличения расчетной мощности – 25кВт ( согласно договору электроснабжения № 11803) . Категория надежности электроснабжения – III ( третья). После регистрации права на вновь образованный земельный участок путем перераспределения за счет муниципальных земель неразграниченного пользования) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 219/1, собственнику земельного участка в течение 10 рабочих дней, необходимо выполнить схему границ сервитута на право ограниченного пользования земельным участком, в границах которого проходят четыре кабельные линии 10 кВ AO «Горэлектросеть». Планируемую зону оформления сервитута (безвозмездный) в целях строительства, эксплуатации и обслуживания инженерных сетей с последующей регистрацией сервитута в органах регистрации права, определить с учетом количества кабельных линий и охранной зоны 1,0 м. от крайних кабелей по обе стороны.

Сохраняемыми решениями ранее разработанного проекта, в части объектов капитального строительства, являются объекты №61, № 63.

№ 63 : При реализации постановки на кадастровый учет земельного участка, необходимо оформить сервитут на инженерные сети, в случае необходимости предусмотреть вынос существующей электрической сети с территории земельного участка. При получении разрешения на строительство необходимо получить технические условия для подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения.

№ 61: При получении разрешения на строительство необходимо получить технические условия для подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения.

*2.2.3 Теплоснабжение*

Проектом планируется подключение планируемой застройки к существующим внутриквартальным тепловым сетям.

Подключение к тепловым сетям проектируемого детского сада на 230 мест с бассейном возможно от существующей магистральной теплотрассы 2Ду300 мм по ул. Жукова в ТК в районе жилого дома по ул. Жукова, 14. Для подключения необходимо строительство новой подводящей теплотрассы к подключаемому объекту в условиях сложившейся инфраструктуры.

Ранее утвержденный проект планировки территории не предусматривал подключение планируемых объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения. Сохраняемыми решениями ранее разработанного проекта, в части объектов капитального строительства, являются объекты №61, № 63.

Расход тепла на расчетный срок – 15,106 кВт (13,447 Гкал/час).

*2.2.4 Ливневая канализация*

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на Правобережных очистных сооружениях в ближайший водоем. Сточные воды, прошедшие механическую очистку, биологическую очистку и обеззараживание, после Правобережных очистных сооружений сбрасываются в Заводский пруд (Магнитогорское водохранилище на реке Урал).

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 1682,8-1923,2 м3/сут.

*2.2.5 Газоснабжение*

В проекте не предусматривается подключение проектируемых объектов к сетям газоснабжения.

*2.2.6 Сети связи*

Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.

*2.2.7 Санитарная очистка*

Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 710,307 т/год

Расчетное количество контейнеров на проектируемую территорию 75 контейнера.

Проектом предусмотрено 5 контейнеров на одной мусорной площадке.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.

Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограждение.

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складирования крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногабаритного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки.

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

*2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть*

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.

*2.3.2 Улицы и дороги*

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

- ул.50 лет Магнитки:

Ширина проезжей части – 24,0 м.

- ул.Советская:

Ширина проезжей части – 32,0 м.

2. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Жукова:

Ширина проезжей части – 7,0 м.

- ул.Зеленый Лог:

Ширина проезжей части – 22,5 м.

*2.3.3 Пешеходное движение*

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территории сквера и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул.50 лет Магнитки, ул.Советская – 3,0 м;

- ул.Жукова, ул.Зеленый Лог – 2,25 м.

*2.3.4 Велосипедное движение*

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

*2.3.5 Общественный пассажирский транспорт*

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

*Трамвай*

Трамвайные линии предусмотрены по ул.Советская. Организовано 2 остановочных комплекса.

*Автобус*

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети. По ул.Советская, ул. Зеленый Лог и ул.50 лет Магнитки размещены существующие остановки общественного транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены.

Общее количество остановочных пунктов по ул.Советская: автобуса – 2, трамвая – 2, по ул.Зеленый Лог: автобуса – 1, ул.50 лет Магнитки: автобуса – 2.

*2.3.6 Расчет автостоянок*

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Предусматриваются парковочные места для посадки и высадки детей ( СП 251.1325800.2016 «Свод правил здания общеобразовательных организаций», СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций»).

*Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта*

Количество квартир в границах жилой группы – 3334 квартиры.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на территории жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 1 -1,2 машино-место на 1 квартиру.

Таким образом, требуется размещение гостевых автостоянок на 3334 м/м, из них 333 м/м для маломобильных групп населения.

На территории жилой группы предусмотрены гостевые парковки на 654 машино-мест, из них 65 машино-места для МГН.

Предусмотрено размещение стоянок для хранения легковых автомобилей населения:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей вблизи многоквартирной жилой застройки – 613 м/м;

б) открытые наземные приобъектные стоянки на территории общественной застройки в специально установленных местах – 329 м/м;

в) открытые наземные стоянки на отдельных земельных участках – 186 м/м;

г) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц – 322 м/м.

В связи со сложившейся застройкой , прокладкой инженерных сетей и размещением существующих детских площадок , на проектируемой территории нет возможности размещения расчетного количества мест для хранения автомобилей. В радиусе 500 метров 30% автомобилей предусмотрено в гаражном хранении, что обеспечивает требуемые расчетные парковочные места для проектируемой территории.

*Сооружения и устройства для обслуживания транспорта*

На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

3.Основные технико–экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2025г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 26,8687 | 26,8687 |
| В том числе территории: |  |  |  |
| Жилых зон , из них: | -"- | - |  |
| - Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) | -"- | 25,5381 | 25,5381 |
| Общественно-деловые зоны, из них: | -"- |  |  |
| - Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  (Ц-7) |  | 1,3306 | 1,3306 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | -"- | 21,72 | 21,72 |
| из них: |  |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | -"- | 10,61 | 7,51 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 11,11 | 14,21 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | 0,12 | 0,22 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,0 | 1,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 8,486 | 8,486 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 177 | 177 |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м. | 790,3 | 790,3 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки: | этаж | - | - |
|  | - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) | -"- | 9 | 9 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. | 790,3 | 790,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения\* | Кол-во мест на 100 детей | 566 | 566 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы\* | Кол-во мест на 100 детей | 732 | 732 |
| 4.3 | Учреждения культуры и искусства \* | Кол-во объектов на 20 000 | 0,08 | 0,08 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения \* | Кол-во объектов на 10 000 | 9,4 | 9,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км. | 5,921 | 5,921 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | общегородского значения | -"- | 4,716 | 4,716 |
| районного значения | -"- | 1,205 | 1,205 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | 1568 | 654 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| постоянного хранения | -"- | 505 | 234 |
| временного хранения | -"- | 1063 | 420 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут | 1900,8 | 1948,84 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс.м3/сут | 1900,8 | 1948,84 |
| 6.3 | Электропотребление | кВ | 4490,98 | 5120,23 |
| 6.4 | Расход газа | млн.м3/год | 11137,9 | 11137,9 |
| 6.5 | Расход тепла | ккал/час | 12,136 | 13,447 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 796,67 | 710,307 |

\* - смотреть совместно с таблицей 2.2 «Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями».